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第1章　 [bookmark: _Toc24003]电气参数
1 [bookmark: _Toc14287]电气参数
1.1. [bookmark: _Toc2851]电气指数
表1-1 电气参数

	序号
	类别
	规       格

	1
	主板
	14代工业主板

	2
	C P U
	Intel I9  14900T

	3
	内  存
	64G  DDR5  32G X 2根

	4
	系统盘
	SSD 1T X 1

	5
	航插入接口
	后面板：2个 USB标准接口; 
侧面板: 1个USB标准接口；
后面板：1个 交流220V；
后面板：1个千兆网口标准接口；
后面板：1个HDMI输出；
后面板板客户连接器*12；


	6
	电池+电源
	4串2并 6600毫安  内置DC-DC

	7

	系统
	预装Win10系统






1.2. [bookmark: _Toc31665]物理参数

加固手持设备机箱采用铝合金结构，颜色:黑色。加固手持设备总机功耗：≤240W。电源采用航插设计，避免无意触碰。

	序号
	技术指标
	规格

	1
	结构方式
	手持

	2
	体积(mm)
	372*282*114mm （含护角）

	3
	重量
	6kg

	4
	颜色
	黑色

	5
	包装
	航空箱



1.3. [bookmark: _Toc32149]环境指标

温度要求：
	序号
	项目
	规格

	1
	工作温度
	-10℃～+50℃

	2
	储存温度
	-20℃～+60℃




1.4. [bookmark: _Toc942]可靠性指标
可靠性及可维修性要求：MTBF≥5000小时，MTTR≤30min。






第2章 [bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc47511987][bookmark: _Toc19925][bookmark: _Toc28625][bookmark: _Toc10034]产品结构尺寸图
[bookmark: _Toc505696860][bookmark: _Toc13113]2.1外观效果图
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[bookmark: _Toc505696861][bookmark: _Toc17113]2.2外形尺寸图
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[bookmark: _Toc505696862][bookmark: _Toc29325]2.3外观布局示意图
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[bookmark: _Toc505696863][bookmark: _Toc27490]2.4内部布局示意图
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[bookmark: _Toc505696865][bookmark: _Toc20470]2.6外观丝印示意图
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第3章 [bookmark: _Toc30991]使用说明
[bookmark: _Toc11164]3.1手持设备组成
   手持设备是有主板，DC-DC模块，电池管理板，锂电池，存储模块，CPU,内存，WIFI模块，电压显示板，和用户模块组成
[bookmark: _Toc27231]3.2 设备供电
  手持设备接入AC220V-DC19V适配器供电到内置DC-DC模块再到电池管理模块，电池管理模块输出19V分别给主板和用户模块供电。在电池用电的时候可以直接开机使用，介入外接电缆以后优先使用外部供电。

[bookmark: _Toc19207]3.3设备开机关机
[bookmark: _GoBack]手持设备左侧面板有个开机按钮，给它做了一个防止误触的保护盖，需要使用的时候直接打开保护盖按一下计算机即可开机。关机的话需要在电脑界面选择关机也可以长按开机键2秒即可关机，正常关机后如若再开机，请等待5-10秒再开机。


[bookmark: _Toc12715]3.4设备充放电
电压显示的显示面板，当前面电压低至1格就需要充电了，当电量显示满格后多充10-20分钟。也可以根据计算机系统界面右下角的电量多少来充电。
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